.model small

.stack 100h

.data

.code

Main proc

Mov DL,’?’

Mov AH,2

INT 21h

Mov AH,4CH

INT 21H

Main endp

End main

